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1. Svrha i obuhvat
Ovaj dokument predstavlja zvanični tehnički handoff MarvelPBX 12.6.0 NAS Archive funkcionalnosti. Obuhvata implementaciju, DEV validaciju, operativnu konfiguraciju, rezultate testiranja, bezbednosne zahteve i uslove za kontrolisani produkcioni pilot.
	STATUS REŠENJA
DEV implementacija je funkcionalno završena i potpuno automatski E2E potvrđena. Produkcioni pilot može početi nakon zatvaranja TLS trust stavke i potvrde produkcionih SMB parametara.


2. Platforma i odluka o tehnologiji
Kanonska platforma projekta je Linux / Open Source.
VTigerCRM i MarvelPBX runtime ostaju na Linux-u.
Automatizacija koristi PHP CLI, cron, MariaDB, SMB/CIFS i logrotate.
Windows port nije deo postojećeg scope-a i može biti predmet posebne tehničke procene i ponude.
3. DEV okruženje
	Source repository
	/var/www/html/ucm_integration_dev

	VTigerCRM DEV
	/var/www/html/vtigercrm_dev

	Package
	packages/MarvelPBX/build/MarvelPBX-12.6.0.zip

	ZIP SHA-256
	f0c5b840f14d00341ddeb57ed04fb9d414006db21933c6b3320faed7017c3108

	SMB server
	192.168.100.60

	SMB share
	//192.168.100.60/marvelpbx-archive

	Linux mount
	/mnt/marvelpbx-archive


4. Arhitektura rešenja
PBXManager completed
  -> Archive Queue Producer
  -> PENDING queue row
  -> Archive Worker
  -> UCM WAV download
  -> RIFF/WAV validation
  -> .part write + atomic rename
  -> SHA-256 verification
  -> ARCHIVED
Producer i worker su odvojene komponente. Producer pronalazi završene pozive i formira idempotentan queue red, dok worker preuzima, validira i arhivira snimak. Takva podela omogućava retry obradu, kontrolisano gašenje i jasnu operativnu dijagnostiku.
5. Implementirane komponente
	Komponenta
	Funkcija

	Archive Queue Producer
	Odabir completed poziva, sourceuuid validacija, lookback, resolver i createPending.

	Archive Worker
	Claim, retry, UCM download, WAV validacija, atomski zapis, SHA-256 i finalni status.

	Fail-closed gate
	enabled=0 sprečava UCM resolve i kreiranje novih PENDING redova.

	Healthcheck
	Mount, read/write/delete, prostor i kontrolisani remount.

	Cron automatizacija
	Producer i worker svakog minuta; healthcheck svakih pet minuta.

	Logrotate
	Dnevno, 14 rotacija, kompresija, copytruncate, testirana forsirana rotacija.


6. Baza i statusni model
Konfiguraciona tabela: vtiger_marvelpbx_archive_settings. Queue/archive tabela: vtiger_marvelpbx_recording_archive.
PENDING – čeka obradu
PROCESSING – claim-ovan red
RETRY – privremeni neuspeh
ARCHIVED – uspešno arhivirano i verifikovano
FAILED – konačni neuspeh
SOURCE_MISSING – izvorni snimak nije pronađen
INVALID_WAV – fajl nije prošao WAV validaciju
7. Rezultati validacije
	AUTOMATSKI E2E TEST
Poziv 13493 je bez ručnog pokretanja prošao completed -> PENDING -> ARCHIVED. Fajl postoji na NAS-u, validan je RIFF/PCM WAV, SHA-256 odgovara bazi i PART_COUNT=0.


	pbxmanagerid
	13493

	sourceuuid
	1784977576.223

	status
	ARCHIVED

	attempt_count
	1

	wav_valid
	1

	size_bytes
	203724

	sha256
	cd2b6a2342f8741c4946d1baf00e85c21d4f2696b0e1bba206c058186ef38e78

	format
	RIFF WAVE, PCM, 16-bit, mono, 8000 Hz

	file mode
	0640

	PART_COUNT
	0


8. Operativna automatizacija
*/5 * * * * root /usr/local/sbin/marvelpbx-archive-healthcheck
* * * * * www-data /usr/local/sbin/marvelpbx-archive-worker-run
* * * * * www-data /usr/local/sbin/marvelpbx-archive-producer-run
Archive profil je trenutno enabled=1 u DEV validacionom režimu.
Producer i worker cron su aktivni.
Cron servis je active i enabled.
Wrapper-i rade kao www-data i vraćaju JSON status.
9. Monitoring i logovi
Producer log: /var/log/marvelpbx-archive-producer.log
Worker log: /var/log/marvelpbx-archive-worker.log
Logrotate: /etc/logrotate.d/marvelpbx-archive
Alarmirati failed, retry, source_missing, invalid_wav, stare PENDING/PROCESSING redove, mount i nizak prostor.
10. Bezbednost i otvorene stavke
	OBAVEZNO PRE PRODUKCIJE
UCM TLS verifikacija mora biti uključena. Privremeni DEV bypass nije prihvatljiv za produkciju.


Instalirati/definisati odgovarajući CA trust.
Potvrditi hostname/IP usklađenost sertifikata.
Koristiti produkcione SMB kredencijale van repozitorijuma.
Potvrditi retention, backup i prava pristupa.
Potvrditi monitoring i rollback odgovornosti.
11. Rollback
Postaviti archive settings enabled=0.
Potvrditi archive_enabled=false.
Komentarisati producer i worker cron.
Healthcheck može ostati aktivan.
Sačuvati logove i DB stanje.
Ne brisati postojeće ARCHIVED fajlove.
12. Zaključak
MarvelPBX NAS Archive DEV implementacija je funkcionalno završena, offline testirana, ručno i potpuno automatski E2E validirana, fail-closed zaštićena i operativno stabilizovana. Rešenje je spremno za kontrolisani produkcioni pilot nakon zatvaranja TLS, produkcionih SMB, retention i monitoring stavki.


Prilog A – E2E evidencija
13492: ručni kontrolisani tok -> ARCHIVED, WAV validan, SHA-256 potvrđen
13493: potpuno automatski cron tok -> ARCHIVED, attempt_count=1, PART_COUNT=0


Prilog B – Konfiguracioni baseline
Producer wrapper SHA-256: 08c1ac583e895279ce992c013319a73b56c27b72c17ca0b397bcf93f4800db87
Worker wrapper SHA-256: b9f0a2aacf658fd1d44b12602cf3a8880caa3afaf8f9029f2104427da2db126a
Healthcheck SHA-256: d7bd00ab9ac1051f383dad56edc0b6018ae071950681f863930d5e87ac70dad2
Git commits: a5e3c3c (producer), c75e5e5 (enabled gate)
Offline test status: FULL_OFFLINE_EXIT=0
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